CorrosionX® je najnaprednejše in najučinkovitejše sredstvo na svetu za preprečevanje korozije, mazanje in prodiranje v zarjavele dele. Čeprav je na videz podoben drugim oljnim protikorozijskim sprejem, CorrosionX uporablja revolucionarni tehnologiji Polar Bonding™ in Fluid Thin Film Coating (FTFC™). Ti tehnologiji skupaj naredijo veliko več kot le upočasnita proces korozije, kot to počnejo običajni »inhibitorji korozije«.
CorrosionX dejansko prekine proces rje in korozije na molekularni ravni (odrine rjo s kovinske površine in prepreči njeno širjenje) ter zagotavlja dolgotrajno zaščito pred rjo in korozijo na vseh kovinskih površinah.
CorrosionX je edini izdelek, ki je prosto dostopen javnosti in izpolnjuje stroge zahteve ameriške mornarice za zaščito pred korozijo po standardu MIL-PRF-81309H.
Zaradi tehnologije Polar Bonding CorrosionX povzroči, da se običajne kovine in kovinske zlitine, kot so:
· železo
· jeklo
· nerjavno jeklo
· aluminij
· baker
· medenina
· bron
kemično obnašajo bolj podobno plemenitim kovinam, kot sta zlato in platina, ki sta zelo odporni proti oksidaciji.
CorrosionX ima tudi dielektrične lastnosti, zato je varen za uporabo na elektroniki. Poleg tega preprečuje elektrolizo med različnimi kovinami. Uporabite CorrosionX povsod, kjer želite zaščito pred korozijo brez barve ali voska.
Lahek nanos CorrosionX na:
· motorje
· generatorje
· pogonske enote
nekajkrat letno bo pomagal ohraniti njihov videz kot nov – tudi v morskem in obalnem okolju.

Prebojno mazivo
Edinstvena formulacija CorrosionX ponuja številne prednosti pred običajnimi mazivi v spreju. Ker se oprime kovine kot magnet, ga pritisk, trenje ali vlaga težko odstranijo.
Mazanje deluje tudi pri:
· ekstremnih obremenitvah
· visokih temperaturah
CorrosionX ne samo da maže bolje, ampak tudi deluje veliko dlje. To je še posebej opazno v zunanjih, obalnih in morskih okoljih, kjer dež in morska voda hitro odstranita običajna maziva.
Uporabite ga na:
· škripcih
· tečajih
· ključavnicah
· kablih in jeklenicah
· sidrnih vitlih
· ali kateremkoli kovinskem delu, ki potrebuje mazanje.

Nepremagljivo penetracijsko sredstvo
CorrosionX prodre hitreje in globlje kot večina penetracijskih olj. Zarjavele ali korodirane:
· matice
· vijaki
· priključki
se lahko pogosto razstavijo v nekaj minutah. Tudi dele, ki se zdijo popolnoma zagozdeni, je pogosto mogoče rešiti in ponovno uporabiti.

Varno za elektroniko
Voda in elektronika se običajno ne ujemata. Do zdaj ni bilo veliko možnosti za zaščito ali obnovo elektronike pred vlago.
Edinstvena tehnologija Polar Bonding Fluid Thin Film Coating (FTFC) pri CorrosionX:
· izpodrine vlago
· jo zatesni z samonavljajočo se zaščitno plastjo z visoko dielektrično odpornostjo
Čeprav ima CorrosionX dielektrično odpornost več kot 39.000 voltov, zaradi zelo tanke plasti ne moti delovanja elektronike ali odvajanja toplote.
Zato je zelo uporaben za:
· priključke baterij na plovilih
· drone
· RC modele in druge elektronske naprave.

Izdelek z minimalnim vplivom na okolje
Vsebnost hlapnih organskih spojin (VOC) v CorrosionX je zdaj nič.
Za primerjavo: večina izdelkov v kategoriji maziv v spreju vsebuje 50 % ali več VOC (npr. po varnostnem listu ima WD-40 približno 49,5 % topila).
To pomeni, da je CorrosionX prijaznejši do uporabnika, opreme in okolja.

Če želiš, ti lahko tudi:
· naredim krajši povzetek v 5 stavkih,
· ali pa razložim, ali so te trditve realne ali bolj marketinške (ker je v opisu precej marketinga).
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